邵环评（开）〔2020〕73号

**关于化妆品生产线建设项目环境影响报告表的批复**

湖南新琪化妆品有限公司：

你公司报送的《化妆品生产线建设项目环境影响报告表》等相关材料收悉。经研究，现批复如下：

一、基本情况

你单位拟投资500万元在湖南省邵阳市邵东市两市塘街道隆源产业园15栋（E：111.749746°，N：27.222679°）,建设化妆品生产线建设项目，设计年混合分装1105吨化妆品。项目总占地面积为2000m2，主要建设内容包括：仓库、化妆品混合分装生产车间（实验室、更衣室、预配室、缓冲间、乳化间、静置间、灌装间、包装间、洗桶间、消毒间等），并配套建设环保工程、给排水、电力等辅助工程。项目符合国家产业政策，根据贵州博远环咨科技有限公司编制的环境影响报告表的分析结论，在建设单位认真落实环评报告提出的各项污染防治措施，确保污染物达标排放的前提下，从环境保护角度，同意该项目的建设。

二、在项目的建设、运营过程中，应严格执行环保“三同时”制度，并重点做好以下几项工作：

1、强化废水污染防治。生活废水经化粪池处理后，排入污水管网，进入污水处理厂进一步处理。生产废水为清洗机械废水和清洗地面废水，收集后经自建生化处理设施处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后，排入污水管网，进入污水处理厂进一步处理。

2、控制废气污染物排放。混合分装生产车间生产过程中产生的VOCs抽至厂房楼顶天面，经活性炭吸附处理后排放，外排废气污染物浓度须达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准。厂界VOCs无组织排放浓度须达到《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A表1中排放限值;自建污水处理系统产生的废气，采用加盖密封、加强周边的绿化、定期喷洒除臭剂进行处理，污水处理系统周边的臭气须达到《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中恶臭污染物厂界二级标准。

3、加强噪声控制管理。选用低噪声设备，优化布局，对设备采取基础减震，隔声等措施，并加强设备维修保养，保证其低噪声状态运转，厂界噪声须达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。

4、固体废物妥善处置。固废按照“无害化、资源化、 减量化”原则管理，生活垃圾分类收集后交由环卫部门处置；原料包装桶交由供应商回收；一般包装固废外售专门的回收公司；自建生化处理设施产生的污泥定期清运至垃圾填埋场处置；废活性炭交由有危险废物处理资质单位进行安全处置。危废收集、暂存、运送须严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）、《危险废物收集贮存运输技术规范》（HB/T2025-2012）、《环境保护图形标志固体贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）要求管理。

5、加强企业环境管理。按环评要求合理布局生产设施和建设污染防治设施，建立健全生产与环境保护管理制度，实行清洁生产，全过程控制污染，保持良好的厂容厂貌。

三、项目污染物排放总量控制指标：COD≤0.14t/a、NH3-N≤0.02t/a。

四、落实排污许可管理制度，在启动生产设施或者在实际排污之前，须申请办理排污许可证或完成排污许可信息登记。

五、工程竣工后，应当依法开展项目竣工环境保护验收，并接受环境保护行政主管部门的监督检查。

邵阳市生态环境局邵东分局

 2020年12月16 日